-100-50050100150TOPEX (ALT) mm1993.01994.01995.01996.01997.01998.0POSEIDON (SSALT) mm1993.0 Bias = 7.3 – 4.3 mm Drift = —0.4 – 1.5 mm/yr1993.0 Bias = 13.7 – 7.3 mm Drift = —1.0 – 2.7 mm/yrHarvest Closure Time SeriesPrimary (NOAA NGWLMS Acoustic) Tide Gauge-100-50050100150